Вот краткая и понятная инструкция для сотрудников по работе с профессиональной индукционной плитой Indokor IN3500.
1. Как работать (в течение дня)
Подготовка и запуск:
1. Правильная посуда: Используйте только посуду, подходящую для индукции (дно должно магнититься, быть плоским и чистым).
2. Установка: Поставьте посуду с продуктом строго в центр конфорки. Не включайте плиту с пустой посудой!
3. Включение: Нажмите кнопку Вкл/Выкл (On/Off).
4. Настройка: Выберите нужный режим работы с помощью кнопок:
   -По мощности: (от 500 Вт до 3500 Вт) -подходит для кипячения, варки и жарки.
   - По температуре: (от 60°C до 240°C) - удобно для поддержания температуры, фритюра или томления.
5. Завершение процесса: Снимите посуду (плита перестанет нагревать и выдаст ошибку отсутствия посуды) и нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы отключить нагрев.
2. В конце рабочего дня (обслуживание)
Правильное выключение и очистка продлевают срок службы плиты.
1. Правильное выключение: Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Важно: Вентилятор охлаждения будет работать еще некоторое время. Не выдергивайте вилку из розетки, пока вентилятор полностью не остановится!
2. Остывание: Дождитесь полного остывания стеклокерамической поверхности.
3. Очистка поверхности: Протрите остывшую поверхность влажной мягкой тканью (микрофиброй). При сильных загрязнениях используйте специальное средство для стеклокерамики.
4. Протирка насухо: После очистки обязательно вытрите плиту насухо бумажным полотенцем, чтобы не оставалось разводов.
5. Очистка фильтра: Раз в неделю (или по мере загрязнения) аккуратно очищайте вентиляционные решетки и съемный жировой фильтр (находится снизу плиты) от пыли и жира.
3. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 🚫
• Резко ставить или бросать посуду на плиту. Стеклокерамика очень хрупкая и может треснуть от удара.
• Включать плиту с пустой посудой. Это приведет к моментальному перегреву посуды, повреждению покрытия сковороды/кастрюли и самой плиты.
• Выдергивать шнур из розетки сразу после готовки. Вентилятор должен охладить внутреннюю электронику. Отключение питания "на горячую" приведет к перегоранию плат.
• Использовать металлические губки, ножи, скребки (не для стеклокерамики) и абразивные порошки. Они поцарапают поверхность.
• Закрывать вентиляционные отверстия. Не ставьте плиту вплотную к стене и не подкладывайте под нее полотенца, картонки или фольгу - плита перегреется и сгорит.
• Класть на поверхность металлические предметы. Ложки, вилки, ножи, крышки или фольга могут случайно нагреться от магнитного поля и вызвать ожог или поломку.
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