Вот краткая и понятная инструкция для сотрудников по работе с купольной посудомоечной машиной типа TW.H50+Dr.

1. Подготовка и процесс работы (в течение дня)
Запуск машины:
1. Убедитесь, что фильтры чистые и установлены на свои места.
2. Закройте сливное отверстие (установите пробку/переливную трубку).
3. Включите машину кнопкой питания. Подождите 15-30 минут, пока машина наберет воду и нагреет ее до рабочих температур (загорятся соответствующие индикаторы готовности).
Процесс мойки:
1. Очистка: Тщательно очистите посуду от остатков еды с помощью щетки и ополосните из ручного душа перед тем, как ставить в кассету.
2. Загрузка: Разместите посуду в кассете (тарелки -вертикально, чашки/стаканы - вверх дном, приборы - в специальные стаканы ручками вниз). Не перегружайте кассету!
3. Мойка: Задвиньте кассету в машину и опустите купол. Цикл мойки начнется автоматически (или после нажатия кнопки старта, в зависимости от настроек).
4. Выгрузка: Когда цикл завершится, поднимите купол. Выдвиньте кассету и дайте посуде высохнуть (влага испарится сама за несколько секунд благодаря высокой температуре).
2. В конце рабочего дня (обслуживание)
Ежедневная очистка - залог того, что машина не сломается и не будет пахнуть.
1. Выключите нагрев и основное питание на панели управления.
2. Слейте воду: Поднимите купол, вытащите сливную пробку/переливную трубку (если машина оборудована помпой слива Dr - нажмите и удерживайте кнопку принудительного слива).
3. Очистите фильтры: Достаньте металлические сетки-фильтры со дна машины. Промойте их под проточной водой с помощью щетки.
4. Промойте камеру: Ополосните внутреннюю часть машины из ручного душа, удаляя остатки пищи со дна и стенок.
5. Оставьте открытой: Верните чистые фильтры на место, но не закрывайте купол. Оставьте его приоткрытым на ночь, чтобы машина просохла и внутри не образовалась плесень.

3. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 🚫
• Использовать ручные моющие средства (Fairy, AOS и т.д.)! Они создают обильную пену, которая выводит из строя помпу и заливает электронику. Используйте только специальную профессиональную химию для посудомоечных машин.
• Загружать посуду с остатками еды, салфетками или зубочистками. Это приведет к засорению фильтров и поломке сливного насоса.
• Поднимать купол во время цикла мойки. Вы рискуете получить серьезные ожоги горячей водой и паром (температура ополаскивания достигает 85°C).
• Мыть деревянные доски, тонкий пластик или хрупкий хрусталь (если это не разрешено стандартами заведения), так как высокая температура их испортит.
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